Ctrl+F11

Тест состоит из полей с разницей по яркости D8 для каждого из каналов цветности R (красного), G (зеленого), B (синего), а также каналов, образуемых при их парном смешении: 
C - голубой (циан), как результат аддитивного синтеза, образуемого при смешивании активных по яркости каналов цветности G (зелёного) и B (синего); M - пурпурный (маджента), образуемый каналами B и R); Y – жёлтый, образуемый каналами R и G. 

Растяжка проходит от белого (максимальное свечение всех трёх каналов RGB) к максимально яркому цвету каждого из каналов, и от максимального яркого цвета к чёрному. Каждая из растяжек каналов цветности  (R, G, B, C, M, Y) имеет максимальную насыщенность при приближении к точкам максимальной яркости каждого из каналов цветности (R, G, B) или при их попарном смешении (C, M, Y), благодаря чему ощущение разницы яркости между соседними градациями ослабевает. Тест гамма-адаптирован относительно AdobeRGB. Для sRGB используйте аналогичный тест Shift+F11. 

Тест служит для визуальной проверки настроек насыщенности и смещения оттенка при наличии в экранном меню монитора OSM органов управления для шести каналов цветности (R, G, B, C, M, Y).  Для настройки многомониторной системы используйте дополнительно паттерны в виде цветной (хроматической) и серой (ахроматической) градационной растяжки, состоящей из этих же цветов. Это особенно актуально, когда в паре стоят мониторы с разным цветовым охватом или разных моделей. Оценивайте степень действия над основными каналами по соседним дополнительным каналам цветности.