F1

Перед началом работы установите драйверы видеокарты и монитора, если они ещё не установлены. Установите желаемое разрешение экрана дисплея и частоту обновления. Повышение частоты обновления уменьшает мерцание экрана, что будет видно и на внешних визуальных тестах вызываемых по быстрым клавишам:  

Настоящий тест – это общий тест для разных значений гаммы. 
Он имеет только крайние значения - белое (255) и чёрное (0), и не адаптирован под конкретную гамму.  Поэтому для точной настройки на втором этапе используйте следующие тесты из стандартного набора:

(Shift+F1) и (Shift+F9) – аналогичный тест, который адаптирован согласно гамме sRGB; 
(Ctrl+F1) и (Ctrl+F9) – для AdobeRGB (1998). *

Дополнительно используйте тесты: F5, F6, F7, F8.
Обратите внимание, что лучше все эти тесты устанавливать, как фоновую картинку рабочего стола в режиме «замостить». Тесты F5, F6 и F7 аналогичны текущему тесту, но основаны на значениях серого тона (128) и чёрного (0). 
F5 – состоит из текстуры «черепаховый панцирь» и предназначен для устранения эффекта «бегущие пиксели», что связано с  настройкой тактовой частоты и фазы. *
F6 – предназначен для общей настройки резкости, как и внешний тест F1. Он позволяет уточнить её после более точной настройки подсветки, яркости, контраста, тактовой частоты и фазы (если последние доступно из экранного меню монитора – OSM). *
F7 –  позволяет определить направление расположения матрицы на конкретной модели монитора.*  
F8 – позволяет выбрать место на мониторе для лучшего визуального контроля как внешних, так и генерируемых программой тестов, при использовании матриц разного типа.*
(*- см. справку этого внешнего  теста).

текущий тест рекомендуется использовать для начальной настройки при любом значении гаммы. При помощи него можно выбрать и настроить разрешение экрана, определив оптимальные значения резкости, фазы и тактовой частоты. Для лучшего восприятия тест можно сохранить, как заставку рабочего стола в режиме "замостить" (мозаика) или использовать паттерны, содержащие аналогичные ему текстуры. 

Настройку осуществляйте в указанной последовательности из меню монитора:

1)** Тактовая частота (Pixel Clock) будет хорошо заметна на протяжении всего теста, но более заметна в его нижней части. 
При неправильной настройке слева направо или сверху вниз (зависит от того, как установлена промышленная матрица) тест будет иметь волнистую, различную по яркости и контрасту структуру, которая меняет свою амплитуду при регулировке тактовой частоты. При правильной настройке, более явно реагирующая нижняя 1/3 теста будет однородной с центральной частью теста. Для более точного отслеживания имеет смысл либо замостить рабочий стол аналогичными паттернами (это оптимально) или этим тестом в режиме «мозаика», либо во время тестирования просто передвигать его по экрану.

2)** Фаза (Phase) более заметна будет в средней горизонтальной части теста с шахматной текстурой в 1pxl, состоящей из чёрных и белых пикселей.  
При неправильной настройке на ней будет присутствовать смазывающий цветной шум или бегущие пиксели. При правильной настройке поле будет равномерным (в оптимальной позиции может присутствовать еле заметное дрожание). Перемещайте этот тест в разные места экрана для точной настройки! 
** –  Идеальным тест должен быть в местах начального расположения автоматически генерируемых визуальных тестов.

3) Резкость (Sharpness) лучше определять по верхней трети визуального теста, с рисунком "Черепаховый панцирь" - перемежающиеся в шахматном порядке наборы штрихов длиной в два пикселя. Наборы с вертикальными штрихами в нём перемежаются с наборами с горизонтальными штрихами. При правильной настройке большие квадраты воспринимаются равномерно серыми.  Для настройки резкости важно учесть: т.к. тест не имеет среднего по тону поля и не гамма-адаптирован на конкретное значение, то производите настройку до первого стабильного положения, когда  текстуры квадратов теста визуально равны по энергетической яркости. При дальнейшем усилении резкости вы не сможете уловить различий, для этого нужен адаптированный тест, где кроме чёрного и белого есть серое поле, совпадающее с ними по энергетической яркости, согласно значению гаммы (для точки 128)! 

Помните, что хорошие показатели для резкости, тактовой частоты и фазы – это свидетельство оптимально подобранного разрешения экрана и правильно выбранной в драйвере частоты обновления экрана. Может оказаться, что это будет единственное, чем вы сможете управлять, а вышеперечисленных настроек для вашего монитора нет или они автоматизированы.