Ctrl+F4

Иногда имеет смысл предварительно настроить кривые тонопередачи по этим таблицам, особенно когда не совсем ясно, как в том или ином участке кривой тонопередачи должны располагаться данные каналов цветности друг относительно друга. Окончательно ориентируйтесь по Балансу Белого (ББ), потому что при большой насыщенности колорантов кривая тонопередачи каждого отдельного канала цветности может не совпадать с кривой тонопередачи результирующего канала яркости, определяющего ББ, а гамма отдельных насыщенных каналов может существенно отличаться от целевой гаммы калибровки.

Это особенно заметно, когда один или два колоранта имеют большую насыщенность, чем оставшиеся, для того, чтобы при равных пропорциях составить ахроматический серый цвет. Эта проблема с учётом отсутствия стандартизации затрагивает мониторы с расширенным цветовым охватом, потому что разнятся и цветовая температура и насыщенность опорных цветов триады. Это влияет и на кривые тонопередачи при их редактировании, а при изменении насыщенности изменяется и яркость. 

Для разрешения этой проблемы в мониторах максимального цветового охвата добавлены в OSM (экранном меню управления монитором) дополнительные инструменты управления цветностью по 3-м (RGB) и 6-ти (RGBCMY) каналам цветности:

1) Изменение яркости для основных каналов цветности RGB обычно бывает по точке белого, аналогично инструменту «контраст канала цветности». Реже изменение яркости бывает по точке чёрного, что идентично инструменту программы «подсветка». Эти настройки используется для аппаратно-программной установки точки белого и чёрного. Их настраивают на заданные температуру опорного белого цвета (К) и энергетическую яркость (Сd/m2). Для визуальной настройки эти инструменты не используются!

2) Изменение насыщенности отдельных каналов с компенсирующим изменением яркости. 

3) Смещение цветовой температуры к соседним цветам по спектру.

4) Смещение насыщенности, как баланс между парой дополнительных цветов (RC, GM, BY), направленный через монохроматическую ось. 

Могут быть и другие регулировки. Имея паттерны цветов (RGB) и (RGBCMY), загруженные на рабочий стол многомониторной системы, при помощи вышеперечисленных инструментов можно уравнивать основные цвета по яркости, насыщенности, светлоте и оттенку. Благодаря этому можно настраивать изначально разные параметры двух и более мониторов или уравновешивать триаду для монитора с широким цветовым охватом как визуально, так и при помощи смешанных аппаратно-программных средств, что предпочтительней.

См. описание шкал  Ctrl+F11 для AdobRGB и Shift+F11 для sRGB. Они применяются для предварительной настройки основных колорантов, а не на этапе правки.

Текущий тест гамма-адаптирован для AdobeRGB. Второй его частью является тест Ctrl+F10, где представлены сбалансированные по ББ взаимодополняющие хроматические дополнительные цвета, образуемые как растровая структура «горизонтальная зебра», плашка которых гамма-адаптированна с серой плашкой, равной ей по тону. Эта шкала помогает точно настроить ББ по каналу Яркости и служит для проверки результатов калибровки.

Тест Ctrl+F4, как и парный ему тест Ctrl+F10 основан на точках с шагом 32:  32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Передвигаться от точки к точке с заданным шагом (32) можно при помощи быстрых клавиш (Shift+7) и (Alt+7) в обратную сторону. Кроме последовательного передвижения от точки к точке, можно использовать метод «автоточек», где последовательно выбираются точки по принципу членения кривой тонопередачи от больших диапазонов правки к меньшим диапазонам, являющимся 1/2 от предыдущего, где основные точки правки расположены по их центру, образуя последовательность точек: 128, 64, 192, 32, 96, 160, 224. Как и в первом, так и во втором тесте, результат приведения к целевой гамме нужно смотреть по каналу Яркости – крайние два столбца справа, идентичные для двух тестов по Gamma=2,2 (128) для AdobeRGB.