Ctrl+F10

Тест состоит из четырёх полей. Первые три показывают настройку кривых тонопередачи относительно каналов цветности RGB, а четвёртое поле - относительно яркости серого L по ахроматичсекой оси. Каждое из полей состоит из двух градационных и плавных растяжек. Каждая из растяжек описана двумя соседними вертикальными полями, которые должны быть серыми по отношению друг к другу. Все поля единой яркости гамма-адаптированы согласно AdobeRGB. Для sRGB воспользуйтесь аналогичным внешним тестом (Shift+F10 ). Градационная растяжка состоит из полей с шагом 32 по яркости: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224.

Наличие различного оттенка у пары гамма-адаптированных полей помогает определить, какой из каналов цветности (R,G,B) необходимо править, и в какую сторону производить правку. Это будет видно визуально как по внешнему, так и по основному, генерируемому программой, визуальному тесту. 
При правке диапазонов с шагом 32, переход от одной контрольной точки кривой тонопередачи к другой осуществляется при помощи быстрых клавиш Shift+7 (Alt+7). Дополнительно, при «растаскивании между собой» каналов цветности c аналогичным шагом правки D32 по оси яркости (L) используйте тест Сtrl+F4 (для AdobeRGB) и Shift+F4 (для sRGB). При необходимости контроля изменений яркости (L) с меншим шагом D8 и D16 воспользуйтесь тестами Сtrl+F3 (для AdobeRGB) и Shift+F3 (для sRGB).