Ctrl+F3 

После настройки точки чёрного и точки белого начните править точки всего диапазона тонов. Нажмите кнопку «Сброс масштаба и переход на среднюю точку» [X] (Ctrl+Shift+5), установите фокус ввода на поле «изменение гаммы канала» (Shift+G). Установите значение  DY=0. 

ВНИМАНИЕ! Для уравнивания первого поля (128) с заданными показателями диапазона (128 и 127), всегда используйте инструмент «Гамма»! Так вы будете плавно выгибать всю кривую тонов, а не производить линейную интерполяцию.

(1) Выберите канал яркости (Shift+~) и уравняйте второе и четвёртое вертикальные поля генерируемого теста по светлоте. Дополнительно ориентируйтесь по внешнему тесту относительно поля (128), с которым вы работаете, рассматривая разницу по тону и цвету полосатой и однородной плашек. Затем перейдите на красный канал (Shift+1) и уровняйте по оттенку два средних столбика генерируемого теста. Не заботьтесь о получившемся оттенке, он будет стабилизирован после правки всех каналов, при правильном «растаскивании» кривых отдельных каналов между собой. 

(2) Перейдите на зелёный канал (Shift+2) и уровняйте по оттенку два средних столбика генерируемого теста.

(3) Перейдите на синий канал (Shift+3) и уравнивайте средние вертикальные поля по тону и оттенку. Если первый столбик слева отличен по цвету от третьего и второго, а правый справа по тону, включите «цветовой реверс», и тогда у вас будут двигаться канал красного и зелёного относительно неподвижного синего канала. Также вы можете делать и для каналов красного и зелёного.

(4) Снова выберите средний канал яркости (Shift+~) и уравняйте второй и четвёртый столбики генерируемого теста по светлоте. В первых двух вертикальных полях вам будут видны все три канала, как пара цветов, которые должны быть идентичной светлоты и оттенка серого (без цветных переливов). Каналы распределяются, начиная с верхней пары (красный канал), средней пары (зелёный канал) и нижней пары (синий канал). Полосатые квадраты должны быть сходной светлоты и равномерно серыми (близкими по оттенку без явно выраженного цветового различия) и равными по тону и оттенку третьему и четвёртому вертикальному  полю теста. Если одна из пар первых двух вертикальных полей имеет сильное различие по цвету и тону, то вы всегда знаете, к какому из каналов цветности следует перейти для правки.

Таких итераций при правке точки, согласно выбранной гамме, может быть несколько. Аналогично правятся и все остальные точки диапазона. Всегда используйте предлагаемую вам последовательность работы с каналами: канал яркости, красный, зелёный, синий, канал яркости. Если вам сложно определить, какой из каналов по графику находится выше, а какие ниже, запустите  дополнительный внешний тест F4, где вы увидите гамму каждого канала в отдельности (а не их общий баланс по каналу яркости) и одновременно баланс белого. Для AdobeRGB используйте пару тестов (Ctrl+F3) и (Ctrl+F4), а для sRGB используйте внешние тесты (Shift+F7) и (Shift+F8). ВНИМАНИЕ! Форма кривой, описывающей гамму  sRGB, не совпадает с формой кривой гаммы 2,2!

Внешний визуальный тест содержит поля с полосатой плашкой и равной ей по тону равномерно окрашенной плашкой, согласно гамме 2,2. Эти поля описывают весь прирост яркостей диапазона (0…255) с шагом Delta=8. Ниже расположена равномерная растяжка, от чёрного к белому, и напротив её градационная растяжка с шагом  Delta=8. В самом низу расположены края диапазона – света и тени, где плашки расположены в чередовании с чёрным фоном (0-0-0) и белым фоном (255-255-255), имея различия между собой с шагом Delta=2 и Delta=1. Вся эта шкала служит для визуального контроля качества уравнивания точек по тону и цвету и помогает подсказать, какие точки диапазона следует править дополнительно. Для того, чтобы не выставлять каждый раз точку и крайние точки плеч диапазона, воспользуйтесь «Автоточками», в которых осуществлён циклический переход по ключевым точкам диапазона в оптимальной для правки последовательности вперёд (Shift+Ctrl+>) и назад (Shift+Ctrl+<). «Автопереход  по точкам» всегда зависит от текущей точки диапазона, но так как мы его выставили в начальную позицию, то правка начинается с точки (128) и на ней же и заканчивается. Остальные точки следует править уже инструментом «Грубая настройка текущей точки» или «Точная настройка значения текущей точки» - это два вертикальных ползунка, всегда видимые в интерфейсе инструментальной панели.

При первом проходе по «автоточкам» вы можете подравнять канал яркости по гамме, уравнивая по тону третье и четвёртое вертикальные поля визуального генерируемого программой теста или все верхние пары внешнего теста. При втором проходе следует начать «растаскивать» точки каналов цветности, уравнивая их по балансу белого и производя нормализацию их значений, чтобы визуальные тесты были серыми, а не цветными. При редактировании кривых тонопередачи можно править как единичную точку, так и целый диапазон. Если значение плеч равны единице, то вы правите единственную точку из диапазона (0… 255). Если диапазон правки выбран шире, что указывается в значении его плеч больших чем единица, то правка затронет все точки выбранного диапазона. 

Помните, что полосатая часть теста образуется парой точек, чьи значения расположены выше или ниже серой плашки. Поэтому они могут как входить в диапазон правки, так и быть за его пределами. Если они войдут в диапазон правки, то их значения при правке будут изменяться, что приведёт к ошибочному тону полосатой части. Для того, чтобы это избежать, предлагается воспользоваться функцией DXV, установив флажок «Включить визуальное сужение «Видимого диапазона» коррекции до заданного значения». При этом откроется поле, в котором вы сможете выставить значение левого плеча сужения «Диапазона коррекции». Значение правого плеча будет генерироваться автоматически. Правило настройки простое: Визуальное сужение всегда должно находиться внутри точек, описывающих значения для полосатой плашки.  При использовании этой функции при правке, изменяется только видимый диапазон и лишь во время автоматического применения изменений при переходе к следующей точке правки изменяется весь диапазон, который подлежал правке на предыдущей точке. Для того, чтобы видеть на графике «Метки текущей точки и плечей текущего диапазона», «Графики и метки плечей суженного «визуального диапазона» правки» и «Метки полосок теста», активируйте одноимённые флажки, а флажок «сетка» лучше выключить. Все флажки выключателей, как и флажки отображаемых каналов, расположены прямо на графике инструментальной панели и сгруппированы в логические группы. 

При правке плеч используется линейная интерполяция, потому как округление кривой тонопередачи, согласно выбранной гаммы, уже произошло при правке первой точки (128) и теперь вы лишь правите существующий профиль.  Для того, чтобы избежать одновременного изменения значений точек теста и точек самого диапазона, и приведена последовательность правки, установленная в режиме «Автоточки», когда мы двигаемся от целого к частному, переходя от точки к точке, и от большего диапазона правки к меньшему.

О других сочетаниях клавиш, для работы с точками читайте в Справке: «Быстрые клавиши».