Shift+F2

Тест гамма-адаптирован согласно sRGB.   
Тест содержит поля с тёмными и светлыми плашками, которые разбиты на градационные растяжки, где соседние поля отличаются на 1, 2, 3 и 4 тона по шкале (0…255). При этом в верхнее поле с различием D3 (D – Delta), содержит чередующиеся плашки каждого из каналов RGB с чёрной плашкой (0-0-0) слева для теней и с белой плашкой (255-255-255) справа для светов. При правильной настройке яркости и контраста должны быть различимы все плашки с градацией D3. Если ваш дисплей не содержит управления яркостью или контрастом, то эти значения можно регулировать прямо в LUT видео адаптера, инструментами: подсветка (для теней), контраст (для светов), яркость (в целом для всего диапазона яркости).  

Дальше см. аналогичное описание от теста Сtrl+F12 (для Adobe RGB).