Ctrl+F12

Тест состоит из двух аналогичных областей, развёрнутых зеркально по отношению друг к другу. Каждая из областей состоит из равномерной и градационной растяжки с шагом D8. Т.к. само поле монитора может иметь неравномерность оттенков, проверяйте их как в левой, так и в правой части теста на зеркальном комплекте растяжек.
 
Тест предназначен для контроля однородности смешивания каналов RGB при образовании серого тона.  Обратите внимание на равномерность растяжки относительно ахроматической оси, отсутствие градаций тона и отсутствие полос, визуальтно отличных по оттенку и тону (полошение) при разных значениях яркости.  Выявив цветовые отклонения или градации цвета на равномерной растяжке полей теста, вы увидите, какие именно участки кривой тонопередачи нужно править. Их равномерность по оттенку и тону «серого» свидетельствует о правильно сбалансированной кривой тонопередачи.