F6

Тест предназначен для общей настройки резкости, как и внешний тест F1. Он позволяет уточнить её после более точной настройки подсветки, яркости, контраста, тактовой частоты и фазы (если последние доступны из экранного меню монитора OSM). В отличие от теста F1, тест F6 состоит из текстур на базе серого (128) и чёрного (0) тонов серого. Используйте этот тест совместно или после внешнего теста F5.

Настройку осуществляйте в указанной последовательности из меню монитора:

1)** Тактовая частота (Pixel Clock) будет хорошо заметна на протяжении всего теста, но более заметна в его средней и нижней части. 
При неправильной настройке слева направо или сверху вниз (зависит от того, как установлена промышленная матрица, см. тест F7) тест будет иметь волнистую, различную по яркости и контрасту структуру, которая меняет свою амплитуду при регулировке тактовой частоты. При правильной настройке более явно реагирующая нижняя 1/3 теста будет однородной с центральной частью теста. Для более точного отслеживания имеет смысл либо замостить рабочий стол аналогичными паттернами (это оптимально) или этим тестом в режиме «мозаика», либо во время тестирования просто передвигать его по экрану.

2)** Фаза (Phase) более заметна будет в средней горизонтальной части теста с шахматной текстурой в 1pxl, состоящей из чёрных и белых пикселей.  
При неправильной настройке на ней будет присутствовать смазывающий цветной шум или бегущие пиксели. При правильной настройке поле будет равномерным (в оптимальной позиции может присутствовать еле заметное дрожание). Перемещайте этот тест в разные места экрана для точной настройки! 
** –  Идеальным тест должен быть в местах начального открытия автоматически генерируемых визуальных тестов.

3) Резкость (Sharpness) лучше определять по верхней трети визуального теста, с рисунком "Черепаховый панцирь" - перемежающиеся в шахматном порядке наборы штрихов, длиной в два пикселя. Наборы с вертикальными штрихами в нём перемежаются с наборами с горизонтальными штрихами. При правильной настройке большие квадраты воспринимаются равномерно серыми.  Для настройки резкости важно учесть: т.к. тест не имеет среднего по тону поля и не гамма-адаптирован на конкретное значение, то производите настройку до первого стабильного положения, когда  текстуры квадратов теста визуально равны по энергетической яркости. При дальнейшем усилении резкости вы не сможете уловить различий, для этого нужен адаптированный тест, где кроме чёрного и белого есть серое поле, совпадающее с ними по энергетической яркости, согласно значению гаммы (для точки 128)! 

Помните, что хорошие показатели для резкости, тактовой частоты и фазы – это свидетельство оптимально подобранного разрешения экрана и правильно выбранной в драйвере частоты обновления экрана. Может оказаться, что это будет единственное, чем вы сможете управлять, а вышеперечисленных настроек для вашего монитора нет или они автоматизированы.

Для настройки резкости относительно AdobeRGB и sRGB используйте гамма-адаптированые тесты (Ctrl+F1) и (Shift+F1) соответственно.