=========================================================


                KM-NET Remote Operation Panel


=========================================================

[0. Содержание]

  1. Важнейшие функции служебных программ
  2. Требования к операционной системе и замечания,
     касающиеся установки
     2-1.  Windows 95, 95 OSR2
     2-2.  Windows 98, 98 SE, Millennium
     2-3.  Windows NT 4.0
     2-4.  Windows 2000, XP
  3. Часто задаваемые вопросы
  4. Адресная страница фирмы Kyocera Mita
  5. Дополнение


[1. Важнейшие функции служебных программ]

  Эта служебная программа позволяет пользователю PC
  просматривать и изменять заданные 
  по умолчанию значения параметров принтеров и
  копировальных устройств фирмы Kyocera Mita. 
  Служебная программа выводит на экран компьютера
  сообщения об ошибках и проигрывает 
  звуковые файлы, когда возникает проблема, связанная с
  принтером или копировальным устройством.



[2. Требования к операционной системе и замечания,
    касающиеся установки]

  Пожалуйста, обновите операционную систему вашего ПК,
  установив последнюю версию пакета обновления
  (Service Pack) с тем, чтобы обеспечить надежное
  функционирование программного обеспечения.


  2-1.  Операционные системы Windows 95 и 95 OSR2

  - Пожалуйста, убедитесь в том, что установлена версия
    5.01 или более поздняя версия программы Microsoft
    Internet Explorer.

  - Эта утилита не может поддерживать связь с некоторыми
    печатающими устройствами через порты LPT и COM.

   <Замечания, касающиеся портов LPT, USB и COM>
    - Если ваш ПК соединяется с печатающим устройством
      через порт LPT или COM, пожалуйста, 
      убедитесь в том, что предварительно был установлен
      драйвер Kyocera Mita KX. 
      Если драйвер Kyocera Mita KX не был установлен,
      вы не сможете пользоваться служебной программой. 

    - Связь через порты универсальных последовательных
      шин (USB) не поддерживается.


   <Замечания, касающиеся соединения с сетью связи>
    - Пожалуйста, убедитесь в том, что установлено
      программное обеспечение протокола связи TCP/IP или
      IPX.


  2-2.  Операционные системы Windows 98, 98 SE и Millennium

   <Замечания, касающиеся портов LPT, USB и COM>
    - Если ваш ПК соединяется с печатающим устройством
      через порт LPT, USB или COM, пожалуйста, 
      убедитесь в том, что предварительно был установлен
      драйвер Kyocera Mita KX. 
      Если драйвер Kyocera Mita KX не был установлен,
      вы не сможете пользоваться служебной программой. 


   <Замечания, касающиеся соединения с сетью связи>
    - Пожалуйста, убедитесь в том, что установлено
      программное обеспечение протокола связи TCP/IP или
      IPX.


  2-3.  Операционная система Windows NT 4.0 

  - Пожалуйста, убедитесь в том, что был установлен пакет
    обновления (Service Pack) версии 5 или более поздней
    версии.
  - Для установки пакета обновления необходим доступ на
    уровне администратора системы.



   <Замечания, касающиеся портов LPT, USB и COM>
    - Если ваш ПК соединяется с печатающим устройством
      через порт LPT или COM, пожалуйста, 
      убедитесь в том, что предварительно был установлен
      драйвер Kyocera Mita KX. 
      Если драйвер Kyocera Mita KX не был установлен,
      вы не сможете пользоваться служебной программой. 

    - Связь через порты универсальных последовательных
      шин (USB) не поддерживается.


   <Замечания, касающиеся соединения с сетью связи>
    - Пожалуйста, убедитесь в том, что установлено
      программное обеспечение протокола связи TCP/IP или
      IPX.


  2-4.  Операционные системы Microsoft Windows 2000 и Windows XP

  - Для установки пакета обновления необходим доступ на
    уровне администратора системы.


   <Замечания, касающиеся портов LPT, USB и COM>
    - Если ваш ПК соединяется с печатающим устройством
      через порт LPT, USB или COM, пожалуйста, 
      убедитесь в том, что предварительно был установлен
      драйвер Kyocera Mita KX. 
      Если драйвер Kyocera Mita KX не был установлен,
      вы не сможете пользоваться служебной 
      программой. 


   <Замечания, касающиеся соединения с сетью связи>
    - Пожалуйста, убедитесь в том, что установлено
      программное обеспечение протокола связи TCP/IP или
      IPX.



[3. Часто задаваемые вопросы]

    Q: Служебная программа не запускается.

    A: Не пользуетесь ли вы устаревшей версией программы
       Microsoft Internet Explorer? 
       Если это так, пожалуйста, обновите программу
       Microsoft Internet Explorer, установив версию 5.01
       или более позднюю версию.


    Q: Связь с принтером не устанавливается.

    A1: Если ПК соединен с принтером через порт LPT,
        USB или COM:

        Для того, чтобы установить связь через порт LPT
        или USB, необходимо установить драйвер
        Kyocera Mita KX. 
        Кроме того, пожалуйста, убедитесь в том, что
        используемая вами операционная система 
        соответствует требованиям, приведенным в разделе
        [2. Требования к операционной системе и замечания,
        касающиеся ].
        Эта утилита не может поддерживать связь с
        некоторыми печатающими устройствами
        через порты LPT и COM.


    A2: Если принтер соединен с сетью связи:

        Перед соединением принтера с сетью связи
        необходимо установить программное обеспечение 
        протокола связи TCP/IP или IPX.



[4. Часто задаваемые вопросы]

    http://www.kyoceramita.com


[5. Часто задаваемые вопросы]

    Содержащиеся в тексте наименования компаний и
    продукции являются товарными знаками или 
    зарегистрированными товарными знаками.
	
	

    Copyright (C) 1999 KYOCERA CORPORATION
    Copyright (C) 2003 Revised Edition KYOCERA MITA CORPORATION
    All Rights Reserved.
