================================================================================


                         KM-NET Remote Operation Panel


================================================================================

[0. Spis treści]

  1. Główne cechy programów narzędziowych
  2. Wymagania systemu operacyjnego i uwagi dotyczące instalacji
     2-1.  Windows 95, 95 OSR2
     2-2.  Windows 98, 98 SE, Millennium
     2-3.  Windows NT 4.0
     2-4.  Windows 2000, XP
  3. FAQ
  4. Witryna internetowa Kyocera Mita 
  5. Suplement



[1. Główne cechy programów narzędziowych]

    Ten program narzędziowy pozwala użytkownikowi sprawdzać i zmieniać 
    z PC ustawienia domyślne drukarek i kopiarek Kyocera Mita.
    Narzędzie wyświetla komunikaty błędów i odtwarza pliki akustyczne 
    w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy drukarki lub kopiarki.



[2. Wymagania systemu operacyjnego i uwagi dotyczące instalacji]

    - Zaktualizuj system operacyjny najnowszym Service Pack, 
      by zapewnić niezawodność.

    - W niektórych drukarkach to narzędzie nie jest w stanie
      komunikować się za pośrednictwem portów LPT i COM.


  2-1.  Dla systemów operacyjnych Windows 95 i 95 OSR2 

  - Sprawdź, czy zainstalowano Microsoft Internet Explorer 5.01 
    lub wyższą wersję.

   <Uwagi dotyczące podłączenia przez LPT, USB lub COM>
    - Jeżeli urządzenie podłączone jest przez LPT lub COM, to 
      sprawdź, czy zainstalowano sterownik Kyocera Mita KX. 
      Narzędzia tego nie można użyć, jeżeli nie zainstalowano 
      sterownika Kyocera Mita KX. 

    - Połączenia przez USB nie są obsługiwane.


   <Uwagi dotyczące podłączenia do sieci>
    - Sprawdź, czy zainstalowano protokoły TCP/IP lub IPX.



  2-2.  Dla systemów operacyjnych Windows 98, 98 SE i Millennium 

   <Uwagi dotyczące podłączenia przez LPT, USB lub COM>
    - Jeżeli urządzenie podłączone jest przez LPT, USB lub COM, to 
      sprawdź, czy zainstalowano sterownik Kyocera Mita KX. 
      Narzędzia tego nie można użyć, jeżeli nie zainstalowano 
      sterownika Kyocera Mita KX. 


   <Uwagi dotyczące podłączenia do sieci>
    - Sprawdź, czy zainstalowano protokoły TCP/IP lub IPX.


  2-3.  Dla systemu operacyjnego Windows NT 4.0 

  - Sprawdź, czy zainstalowano Service Pack 5 lub wyższą wersję.
  - Instalacja wymaga uprawnień administratora.


   <Uwagi dotyczące podłączenia przez LPT, USB lub COM>
    - Jeżeli urządzenie podłączone jest przez LPT lub COM, to 
      sprawdź, czy zainstalowano sterownik Kyocera Mita KX. 
      Narzędzia tego nie można użyć, jeżeli nie zainstalowano 
      sterownika Kyocera Mita KX. 

    - Połączenia przez USB nie są obsługiwane.


   <Uwagi dotyczące podłączenia do sieci>
    - Sprawdź, czy zainstalowano protokoły TCP/IP lub IPX.


  2-4.  Dla systemów operacyjnych Microsoft Windows 2000 i Windows XP 

  - Instalacja wymaga uprawnień administratora.


   <Uwagi dotyczące podłączenia przez LPT, USB lub COM>
    - Jeżeli urządzenie podłączone jest przez LPT, USB lub COM, to 
      sprawdź, czy zainstalowano sterownik Kyocera Mita KX. 
      Narzędzia tego nie można użyć, jeżeli nie zainstalowano 
      sterownika Kyocera Mita KX. 


   <Uwagi dotyczące podłączenia do sieci>
    - Sprawdź, czy zainstalowano protokoły TCP/IP lub IPX.



[3. FAQ]

    Q: Nie mogę otworzyć programu narzędziowego.

    A: Czy używasz starszej wersji Microsoft Internet Explorer?
       Jeżeli tak, to zaktualizuj do wersji Microsoft Internet 
       Explorer 5.01 lub wyższej.


    Q: Nie mogę połączyć się z drukarką.

    A1: Jeżeli drukarka jest podłączona przez LPT, USB lub COM:

        Aby podłączyć się przez LPT lub USB, należy najpierw zainstalować 
        sterownik Kyocera Mita KX.
        Upewnij się również, czy używany system operacyjny 
        odpowiada parametrom określonym w rozdziale [2. Wymagania 
        systemu operacyjnego i uwagi dotyczące instalacji]
        W niektórych drukarkach to narzędzie nie jest w stanie 
        komunikować się za pośrednictwem portów LPT i COM.
        

    A2: Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci:

        W przypadku podłączenia drukarki do sieci należy zainstalować 
        protokół TCP/IP lub IPX.



[4. Witryna internetowa Kyocera Mita]

    http://www.kyoceramita.com



[5. Suplement]

    Pokazane nazwy firm i wyrobów są znakami towarowymi i zastrzeżonymi.
	
	

    Copyright (C) 1999 KYOCERA CORPORATION
    Copyright (C) 2003 Revised Edition KYOCERA MITA CORPORATION
    All Rights Reserved.
