F4

Тест предназначен для настройки точки белого и светов при любом значении гаммы. Для настройки используется стандартная процедура* настройки точки белого [WP] (Ctrl+W) и прилегающего к ней диапазона cветов поточечно, или (при использовании инструмента аппроксимации) одновременно целого диапазона точек инструментом "Изгиб в светах" [)] (Сtrl+Shift+W).

Тест содержит наборы cветло-серых плашек, отличающихся на 1, 2 , 3 и 4 тона по шкале (0…255). При этом верхняя часть теста содержит 8 квадратов с разницей по тону D3 (D – Delta), в центре каждого из квадратов расположен квадрат меньшего размера, соответствующий по тону, каждому предыдущему большому квадрату. Увеличение светлоты идёт слева направо. Разница изменения тона должна быть равномерной. В правой нижней части теста расположены горизонтальные плашки для каждого из каналов цветности с такой же разницей яркости (D3).

Левая нижняя  часть теста содержит равномерную растяжку и градации с различием тона D4. Над этой растяжкой расположены точки максимальных значений для профилей  (C, J, S1, S2, S3) аппроксимированного искривления диапазона светов. По ней легко визуально отслеживать результаты правки инструментом "Изгиб в светах". Ниже этой шкалы расположены плашки с изменением тона на D 1 и 2.

Тест используется для точной настройки светов совместно с внешними шкалами визуального контроля (Ctrl+F2) для Adobe RGB, Gamma = 2,2 (128), и (Shift+F2)  для sRGB.  
* – См. полную стандартную методику настройки в справке к этим внешним шкалам.