Ctrl+F1

Перед началом работы установите драйверы видеокарты и монитора, если они ещё не установлены.  Установите желаемое разрешение экрана дисплея и частоту обновления. Повышение частоты обновления уменьшает мерцание экрана, что будет видно и на внешних визуальных тестах F1, F5, F6. 

1. Шкала для настройки на «Резкость» (Sharpness) из экранного меню монитора. Настройка резкости обязательна до начала калибровки! Если в экранном меню вашего монитора есть управление параметрами «Фаза» (Phase) и «Тактовая частота» (Pixel Clock), то откройте дополнительный тест (Ctrl+F9) и отрегулируйте эти параметры совместно с параметром «Резкость». Если таких настроек ваш монитор не имеет, то подберите оптимальную частоту обновления и разрешение экрана из окна «Свойства экрана» в Windows. После настройки поле теста должно быть максимально однородным! 

2. В правой части этого теста расположена шкала для предварительной настройки на гамму инструментом «Гамма». Эта шкала построена согласно гамме AdobeRGB = 2,2. При настройке монитора согласно гамме sRGB откройте и используйте внешний тест F5 (об различии этих гамм читайте в справке к программе). Используйте кнопку [GP] (Shift+5). Уравняйте яркости однородной серой и полсатой плашки, а также полосатой растяжки с равномерной растяжкой, в середине шкалы (в точке 128).

Расположите дополнительные тесты ровно напротив глаз, если у монитора TN-матрица. Для мониторов на матрицах PVA, MVA и т.п., визуальные тесты нужно располагать ниже или выше уровня глаз относительно линии, перпендикулярной плоскости экрана. Дело в том, что на уровне глаз теневые участки изображения выглядят темнее. Соблюдение этого правила важно для правильной оценки оттенков во время настройки теней! Для контроля расположения тестов на экране, вокруг них есть кант, состоящий из чередующихся чёрных и более светлых квадратов. Их разница составляет 16 и дальше 8 единиц по шкале (0...255). Само поле теста адаптировано по своим размерам к глазам наблюдателя.

Настраивайте монитор, последовательно открывая дополнительные тестовые таблицы MKey + F1, F2, F3... F12. Обращайте внимание на подсказки, содержащиеся на их полях. Программа может комплектоваться разным количеством внешних тестов (до 36). Все они загружаются по быстрым клавишам (Fn, Shift+Fn, Ctrl+Fn), где Fn - это функциональные клавиши F1~F12.