F9

Тест предназначен для визуального контроля гаммы каждого из каналов RGB по их средней точке (128). С помощью него можно оценить как гамму каждого из каналов (в левой части теста), так и гамму при влиянии одного из каналов на два противоположных (в правой части теста), а также всей ахроматической оси (крайний правый столбик L). 

Шкала может использоваться как для общего контроля гаммы, так и в момент, когда нужно разобраться, куда «растаскивать» основные каналы цветности друг относительно друга при помощи инструмента «Гамма» (Shift+G). Вначале работы с тестом выберите среднюю точку (128) и максимальные плечи (128 и 127), что осуществляется нажатием на кнопку «Сброс масштаба и переход на среднюю точку» (Ctrl+Shift+5). 

Настройка гаммы по средней точке, как и «растаскивание» каналов цветности друг относительно друга, производится в качестве первого шага коррекции кривых тонопередачи.