F2

Перед использованием этого и всех последующих тестов определитесь с оптимальным местом на экране дисплея для их расположения, согласно внешнему тесту F8!

Настоящий тест – Проверка уровня чёрного (подсветки), контраста (уровень белого) и общей яркости (равномерно меняет весь диапазон, перемещая и света и тени).  В местах светов и теней кривая тонопередачи имеет S-образный неравномерный график распределения яркости. В светах это происходит за счёт насыщения яркости граничной с крайним значением или крайним значением выставленным инструментом «контраст». В тенях (в области подсветки), за счёт примыкания к граничным физическим значениям, где контролировать уровень стабильного сигнала для электроники становится сложно, а для мониторов на базе матриц начинается пограничное состояние начального возбуждения по току полевого транзистора.

1) При правильной установке подсветки, контраста и яркости из экранного меню монитора, 8 квадратов с различием Delta=3 должны иметь визуальное равномерное различие по тону, когда явно выражены контрасты между одними квадратами и слабо выражены различия между другими квадратами (или они и вовсе сливаются). 

2) В дополнительной контрольной шкале, состоящей из градационной растяжки от чёрного к белому с различием градаций на Delta=8, переходы от одной градации к другой должны быть равномерными по яркости на протяжении всей растяжки.

Попробуйте уровнять желаемые параметры яркости, контраста и подсветки (уровень чёрного) изначально из экранного меню монитора и лишь при их отсутствии воспользуйтесь аналогичными инструментами из меню самой программы. В последнем случае настройка осуществляется в области LUT видеоадаптера. 

Для более точной настройки светов и теней используйте следующие инструменты из набора инструментальной панели:  
"Изгиб в светах" (Ctrl+Shift+W) и "Изгиб в тенях" (Ctrl+Shift+В) соответственно. Правку всегда начинайте с профиля "С сurv" инструмента «Изгиб в тенях». Если при правке теней вы сделали достаточно большой излом по точке 1, а тени отображаются плохо - вам придется немного вернуть показания инструмента "Изгиб в тенях" и использовать инструмент "Подсветка" (Shift+L). Аналогично и для светов при сильном выгибе кривой по точке 254. Только в этом случае вам нужно будет чуть уменьшить "Контраст" (Shift+С). Общую регулировку светов и теней производите инструментом "Яркость". 

Для точной настройки используйте гамма-адаптированные тестовые таблицы: 
(Ctrl+F2) для Adobe RGB, Gamma = 2,2 (128), и (Shift+F2) для sRGB.