В этой папке лежат профили для изгибания кривых тонопередачи в тенях и в светах. Профили считываются программой всякий раз, когда пользователь открывает окно инструментальной правки кривых. Каждому считанному профилю соответствует свой переключатель на панели, появляющейся при входе в режим изгиба в тенях или светах.

Профили можно изготавливать самостоятельно. Формат профиля таков:

1. Расширение файла профиля - dlp (Dark-Light Profiles).

2. Все строки, начинающиеся с символов "//" являются комментариями и пропускаются программой. Также пропускаются все пустые строки и строки, начинающиеся с нецифровых символов, кроме ключевых слов, перечисленных ниже.

3. Строка, начинающиеся со слова "CAPTION:", содержит название переключателя длиной 5-6 символов. Должна быть единственной. Иначе значение будет считываться из последнего варианта этой строки.

4. Строки, начинающиеся со слова "HINT:", содержат многострочную всплывающую подсказку. Поддерживается форматирование текста html-тегами <b></b>, <u></u> и <i></i>. Строки могут отсутствовать. Тогда во всплывающей подсказке появляется автоматически сгенерированная информация о характеристиках профиля.

5. Строки, начинающиеся с цифр, распознаются как данные профиля. Должны содержать 3 числа, разделённых пробелами или табуляцией. Первое число (0-255) - номер точки, второе число (0-65535) - значение точки для профиля теней, третье число (0-65535) - значение точки для профиля светов. Если в строке находится больше чисел, оставшиеся отбрасываются.
