F5

Тест состоит из простейших растровых структур с разницей типоразмеров в 1 и 2 pxl, составляющих текстуру 2х2 pxl, потому что разница потенциала прикладывается максимально к соседней паре пикселей дисплея и будет выявлена на площади 2Х2 pxl. Проверка муара и "бегущих пикселей" осуществима при наличии в экранном меню регулировок: «фаза» (Phase) и «тактовая частота» (Pixel Clock).

Текстура «черепаховый панцирь» - вертикальная текстура, состоящая из перемежающихся клеток в 2 пикселя по высоте, чёрной (0) и серой (128), расположенной в верхней части теста и текстура «рыбья чешуя» расположенная в нижней части теста (аналогичная горизонтальная текстура). В наборе паттернов вы сможете найти аналогичные паттерны и «замостить» ими рабочий стол, используя их как фоновое изображение. Точно так же можно использовать и этот внешний тест.

Более точную настройку «резкости» (Sharpnes) F6 производите после предварительной настройки яркости и контраста F2, когда максимально «выбран» муар и бегущие пиксели по этому внешнему тесту.