F8

Тест предназначен для определения оптимального места для расположения на нём основных генерируемых или дополнительных внешних тестов на дисплее с TN матрицей. 

Для  лучшего восприятия тест нужно либо разместить как фоновое изображение рабочего стола в режиме «замостить», либо передвигать его вверх и вниз по экрану, а также вправо и влево. Выше и ниже оптимальной области текстурные «квадратики» теста будут окрашиваться в разные взаимодополняющие цвета. В приемлемой области для расположения теста цвет текстурных «квадратиков» будет восприниматься более ахроматическим (серым). Обычно это область напротив глаз, когда линия взгляда наблюдателя перпендикулярна плоскости экрана. Тесты на мониторах с PVA и MVA матрицами лучше располагать выше или ниже такой перпендикулярной линии  вашего взгляда на экран, потому что именно в этой позиции тени кажутся на них темнее и теряется деталировка, что связано с конструкцией этих матриц. Для их контроля все внешние тесты, для которых это важно, имеют боковые, а иногда и нижние канты, состоящие из чередующихся плашек с разницей тона 8 или 16 единиц относительно чёрного (0). Этот кант расположен по краям основных тестов. Вы должны видеть это различие или сдвинуть тест выше или ниже уровня ваших глаз. Степень различия диктуется самим тестом. 

IPS матрицы и их модификации не изменяют цвет и тон в достаточно широком диапазоне углов зрения к плоскости экрана монитора. Но на них тесты не следует размещать в местах, где может меняться цветность самого поля матрицы, например, на одной из диагоналей матрицы.