Ctrl+F9

Тест содержит два горизонтальные поля. 
В верхнем поле расположен растр «шахматное поле» в виде растяжки. 
В нижнем поле расположено пять полей, гамма-адаптированных согласно AdobeRGB, где все они составляют градационную растяжку вместе с 6-м чёрным полем, расположенным слева. Каждое поле состоит из равномерной по тону плашки, расположенной внизу, гамма-адаптированной к трём текстурам, расположенным в верхней части поля: «шахматное поле», «черепаховый панцирь», «рыбья чешуя». Каждая текстура образована полями, состоящими из двух тонов для каждого из каналов RGB, значение которых можно записать, как отношение L/D (светлого поля к тёмному), которые для пяти полей составляют пропорции L/D: 0/32, 0/64, 0/128, 129/255, 209/255.

Внешний тест служит для более точной настройки фазы (Phase) и резкости (Sharpness), когда предварительно произведена настройка монитора относительно яркости, контраста (уровень белого) и подсветки (уровня чёрного), а сама кривая тонопередачи LUT VA настроена относительно гаммы AdobeRGB. Возможность такой настройки зависит от средств управления конкретного монитора, расположенных в экранном меню монитора OSM. После уточнения этих параметров можно переходить к более точной настройке кривой тонопередачи в последующих итерациях (циклах правки, при которых происходит последовательное приближение для настройки видеосистемы на целевые параметры гаммы). 

Для аналогичной проверки относительно гаммы sRGB используйте тесты Shift+F9.