-==================================================================


                  KM-NET Remote Operation Panel


-==================================================================

[0. 目錄]

  1. 公用程式的主要功能
  2. 作業系統要求及安裝注意事項
    2-1.  Windows 95, 95 OSR2
    2-2.  Windows 98, 98 SE, Millennium
    2-3.  Windows NT 4.0
    2-4.  Windows 2000, XP
  3. 常見問答
  4. Kyocera Mita 首頁
  5. 附錄



[1. 公用程式的主要功能]

  此公用程式允許使用者透過 PC 監控和變更 Kyocera Mita 印表機
  和影印機的預設值。
  當印表機或影印機裝置出現故障時，該公用程式會顯示錯誤訊息並
  播放音效檔案。




[2. 作業系統要求及安裝注意事項]

  - 為保持系統之可靠性，請將作業系統更新為最新的 Service Pack。

  - 此公用程式在有些列印裝置上不能經由LPT 和 COM 連接埠通訊。


  2-1.  對於 Windows 95 或 95 OSR2 作業系統

  - 請核實是否已安裝 Microsoft Internet Explorer 5.01 版
    或更高版本。

   <連接到 LPT、USB 或 COM 時的注意事項>
    - 如果要經由 LPT 或 COM 連接，請核實以前是否已安裝
      Kyocera Mita KX 驅動程式。
      如果尚未安裝 Kyocera Mita KX 驅動程式，則無法使用該公用程式。 

    - 不支援 USB 連接。


   <連接到網路時的注意事項>
    - 請核實是否已安裝 TCP/IP 或 IPX 協定。


  2-2.  對於 Windows 98、98 SE 或 Millennium 作業系統

   <連接到 LPT、USB 或 COM 時的注意事項>
    - 如果要經由 LPT、USB 或 COM 連接，請核實以前是否已安裝
      Kyocera Mita KX 驅動程式。
      如果尚未安裝 Kyocera Mita KX 驅動程式，則無法使用該公用程式。 


   <連接到網路時的注意事項>
    - 請核實是否已安裝 TCP/IP 或 IPX 協定。


  2-3.  對於 Windows NT 4.0 作業系統

  - 請核實是否已安裝 Service Pack 5 或更高版本。
  - 安裝時需要管理員許可權。

    <連接到 LPT、USB 或 COM 時的注意事項>
    - 如果要經由 LPT 或 COM 連接，請核實以前是否已安裝
      Kyocera Mita KX 驅動程式。
      如果尚未安裝 Kyocera Mita KX 驅動程式，則無法使用該公用程式。 

    - 不支援 USB 連接。


   <連接到網路時的注意事項>
    - 請核實是否已安裝 TCP/IP 或 IPX 協定。


  2-4.  對於 Microsoft Windows 2000 或 Windows XP 作業系統

  - 安裝時需要管理員許可權。

   <連接到 LPT、USB 或 COM 時的注意事項>
    - 如果要經由 LPT、USB 或 COM 連接，請核實以前是否已安裝
      Kyocera Mita KX 驅動程式。
      如果尚未安裝 Kyocera Mita KX 驅動程式，則無法使用該公用程式。 


   <連接到網路時的注意事項>
    - 請核實是否已安裝 TCP/IP 或 IPX 協定。



[3. 常見問答]

    問：無法開啟公用程式。

    答：您使用的是否為舊版本的 Microsoft Internet Explorer？
        如果是，請將 Microsoft Internet Explorer 更新為 5.01 版
        或更高版本。


    問：無法連接到印表機。

    答 1：如果印表機連接到 LPT、USB 或 COM：

          要透過 LPT、USB 或 COM 連接，需安裝 Kyocera Mita KX
          驅動程式。
          同時，請核實目前的作業系統是否與
          [2. 作業系統要求及安裝注意事項] 部份相符。
          此公用程式在有些列印裝置上不能經由LPT 和 COM 連接埠通訊。
        

    答 2：如果印表機連接到網路：

          在將印表機連接到網路時，需安裝 TCP/IP 或 IPX 協定。



[4. Kyocera Mita 首頁]

    http://www.kyoceramita.com


[5. 附錄]

    所示之公司和產品名稱均為商標或註冊商標。
	
	

    Copyright (C) 1999 KYOCERA CORPORATION
    Copyright (C) 2003 Revised Edition KYOCERA MITA CORPORATION
    All Rights Reserved.
