================================================================================


                         KM-NET Remote Operation Panel


================================================================================

 [0. Sisällysluettelo]

  1. Apuohjelmien pääominaisuudet
  2. Käyttöjärjestelmävaatimukset ja asennushuomautukset
     2-1.  Windows 95, 95 OSR2
     2-2.  Windows 98, 98 SE, Millennium
     2-3.  Windows NT 4.0
     2-4.  Windows 2000, XP
  3. Usein kysytyt kysymykset
  4. Kyocera Mita -kotisivu
  5. Liite



[1. Apuohjelmien pääominaisuudet]

	Tämän apuohjelman avulla käyttäjä voi tarkkailla ja muuttaa Kyocera Mita
	-tulostimien ja kopiokoneiden oletusarvoja PC:stä.
	Apuohjelma näyttää virhesanomat ja toistaa äänitiedostoja, kun tulostimeen
	tai kopiokoneeseen tulee ongelma.




[2. Käyttöjärjestelmävaatimukset ja asennushuomautukset]

	- Päivitä käyttöjärjestelmä uusimmalla Service Pack -ohjelmalla 
	  luotettavan käytön ylläpitämiseksi.

	- Joissakin tulostuslaitteissa tämä apuohjelma ei voi kommunikoida 
	  LPT:n ja COM-portin kautta.


  2-1.  Windows 95- tai 95 OSR2 -käyttöjärjestelmät

    - Tarkista, että Microsoft Internet Explorer versio 5.01 tai 
	  uudempi on asennettu.

   <Huomautuksia LPT-, USB- tai COM-porttiyhteydestä>
	- Jos yhdistät LPT- tai COM-portin kautta, tarkista, että 
	  Kyocera Mita KX -ohjain on jo asennettu.Apuohjelmaa ei 
	  voi käyttää, jos Kyocera Mita KX -ohjainta ei ole asennettu.
	
	- USB-yhteyksiä ei tueta.


   <Huomautuksia verkkoyhteydestä>
	- Tarkista, että TCP/IP- tai IPX-protokolla on asennettu.



  2-2.  Windows 98-, 98 SE- tai Millennium -käyttöjärjestelmät

   <Huomautuksia LPT-, USB- tai COM-porttiyhteydestä>
	- Jos yhdistät LPT-, USB- tai COM-portin kautta, tarkista, että 
	  Kyocera Mita KX -ohjain on jo asennettu.Apuohjelmaa ei 
	  voi käyttää, jos Kyocera Mita KX -ohjainta ei ole asennettu.


   <Huomautuksia verkkoyhteydestä>
	- Tarkista, että TCP/IP- tai IPX-protokolla on asennettu.


  2-3.  Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmä


	- Tarkista, että Service Pack 5 tai uudempi on asennettu.
	- Asennukseen tarvitaan järjestelmänvalvojan oikeudet.



   <Huomautuksia LPT-, USB- tai COM-porttiyhteydestä>
	- Jos yhdistät LPT- tai COM-portin kautta, tarkista, että 
	  Kyocera Mita KX -ohjain on jo asennettu.Apuohjelmaa ei 
	  voi käyttää, jos Kyocera Mita KX -ohjainta ei ole asennettu.

	- USB-yhteyksiä ei tueta.


   <Huomautuksia verkkoyhteydestä>
	- Tarkista, että TCP/IP- tai IPX-protokolla on asennettu.


  2-4.  Microsoft Windows 2000- tai Windows XP -käyttöjärjestelmät

	- Asennukseen tarvitaan järjestelmänvalvojan oikeudet.


   <Huomautuksia LPT-, USB- tai COM-porttiyhteydestä>
	- Jos yhdistät LPT-, USB- tai COM-portin kautta, tarkista, että 
	  Kyocera Mita KX -ohjain on jo asennettu.Apuohjelmaa ei 
	  voi käyttää, jos Kyocera Mita KX -ohjainta ei ole asennettu.


   <Huomautuksia verkkoyhteydestä>
	- Tarkista, että TCP/IP- tai IPX-protokolla on asennettu.



[3. Usein kysytyt kysymykset]

    K: Apuohjelman avaaminen ei onnistu.

    V: Onko käytössä Microsoft Internet Explorerin vanhempi versio?
       Jos on, päivita Microsoft Internet Explorer 5.01:een tai uudempaan.


    K: Tulostimeen yhdistäminen ei onnistu.

    V1: Jos tulostin on liitetty LPT- , USB- tai COM-porttiin:

		Ennen kuin voit yhdistää LPT- tai USB-porttiin, Kyocera Mita KX -ohjain 
		on asennettava.
		Varmista myös, että nykyinen käyttojärjestelma vastaa osan 
		[2. Käyttöjärjestelmävaatimukset ja asennushuomautukset] maarityksia.
		Joissakin tulostuslaitteissa tämä apuohjelma ei voi kommunikoida 
		LPT:n ja COM-portin kautta.
        

    V2: Jos tulostin on liitetty verkkoon:

		Kun tulostin liitetään verkkoon, TCP/IP- tai IPX-protokolla täytyy 
		olla asennettu.



[4. Kyocera Mita -kotisivu]

    http://www.kyoceramita.com


[5. Liite]

    Mainitut yritysten ja tuötteiden nimet ovat joko tavaramerkkejä 
	tai rekisteroityjä tavaramerkkejä.
	
	

    Copyright (C) 1999 KYOCERA CORPORATION
    Copyright (C) 2003 Revised Edition KYOCERA MITA CORPORATION
    All Rights Reserved.
