This man at this time in german only

Diese Anleitung ist zur Zeit nur in Deutsch verfügbar.
Schon wieder ein Konvertierprogramm?

Nein: Dieses Programm ist nur für MP4 Player gedacht die AVI bis zu einer Größe von 320x240 unterstützen.
Ich habe hier testweise eine MP4 Player der einen Rockchipsatz hat. 
Und es sollten auch Player mit den Display größen: 1,5", 1,7", 1,8", 2", 2,5" usw. unterstützt werden.

Es kann auch ohne Probleme an andere Player angepasst werden, auch andere Größen

Öffne dazu die Datei convert.ini in einem Editor: Dort steht als erste Zeile
 -noodml "%s" -of avi -o "%s" -ofps 20 -vf-add scale=%s -vf-add expand=320:240:-1:-1:1 -srate 44100 -ovc xvid -xvidencopts bitrate=%s:max_bframes=0:quant_type=h263:me_quality=6 -oac lavc -lavcopts acodec=mp2:abitrate=128

Anpassung für andere Rockchips: den RK2602A mit der einzigen Auflösung von 160x128 Punkten, den RK2606A mit der einzigen Auflösung 220x176 Punkten (tatsächlich aber 224x176) und den RK2608A mit der einzigen Auflösung 320x240 Punkte.

Für den RK2602A
-vf-add expand=160:128
Zweite Zeile: 160:128

RK2606A
-vf-add expand=220:176
Zweite Zeile: 220:176


Mehr sollte nur geändert werden wenn Du weißt was Du machst und was die Werte bedeuten.

-----------------------------------
Zum konvertieren nutze ich das Opensource Konvertierprogramm mencoder.


Wenn Du Fragen oder Probleme hast besuche meine Homepage: http://www.paehl.com
oder http://www.paehl.de